**АДМИНИСТРАЦИЯ
БАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 августа 2017 год № 90/4

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов муниципального образования**

«**Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области, администрация Банинского сельсовета Фатежского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).
2.Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
 2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.
 2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Банинского сельсовета Фатежского района в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Выскребенцеву С.А.

**Глава** Банинского сельсовета

Фатежского района В.И.Быстрякова

 Приложение №1

к постановлению

администрация Банинского

сельсовета Фатежского района

от 07.08.2017 г. № 90/4

«Об утверждении перечня первичных средств

 пожаротушения в местах общественного пользования

населённых пунктов муниципального образования

 «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области»

## Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории муниципального образования «Банинский сельсовет» Фатежского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование помещения, строения  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
|  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро  | ящик с песком <4> | лопата  |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов  | 1  | 1  | - | 1  | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома  | 1  | - | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3. | Индивидуальные гаражи  | 1  | - | - | - | - | - |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
|  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |